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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

          София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Съоръжението се намира на пътя от СОП към село Лозен на км. 1+800 от СОП. Целта на ремонтните работи е отстраняване на повредите по съоръжението и подобряване на транспортно-експлоатационните му качества. 
 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Съоръжението се намира на пътя от СОП към село Лозен на км. 1+800 от СОП. Целта на ремонтните работи е отстраняване на повредите по съоръжението и подобряване на транспортно-експлоатационните му качества. 
Предвижда се премахване на асфалтобетоновите пластове, предпазния бетон, хидроизолацията и бетона за наклон върху моста. Също така се демонтира стоманеният парапет от двете страни на моста. Разбива се борда, демонтира се парапета. Полага се армировка и бетон клас С35/45 за новата стоманобетонна плоча. Армират се новите тротоарни блокове и се монтират PVC тръби ø75. Тротоарния блок се изпълнява с бетон клас С35/45 по якост на натиск и клас по въздействие на околната среда XC4, XD3, XF4, водоустойчив и мразоустойчив. Полага се рулонна хидроизолация по плочата, след което върху нея се полага асфалтобетон 10cm. Монтира се нова ограничителна система върху тротоарните блокове.
Връхната конструкция има запазена носеща способност. На места от долната страна на пътната плоча е започнала корозия, вследствие на малко или липсващо бетоново покритие. При случаи на оголена армировка, по таванни повърхности, корозиралия бетон се отстранява, обработват се повърхностите чрез песъкоструене или водно баластиране и антикорозионен грунд, след което бетонното сечение се възстановява чрез подходящи смеси на полимерна основа. 


При устоите се предвижда изпълнение на торкрет бетон с дебелина 10см, армиран с мрежа N8/20/20см за предпазване и заздравяване на каменната зидария. Предвижда се и изпълнение на стени от габиони, при втока и оттока на моста. При оттока, с цел да се избегне свличането на насипа зад устоите, а при втока за насочване на водното количество. 
За привръзка на ремонтираното съоръжение е предвидена реконструкция на улица „Лозен“ в участък с дължина около 55м. Ширината на платното за движение се запазва по съществуващо положение - 7.00м, ограничено двустранно с банкети с ширина по 1.00м. Конструкцията на пътната настилка е както следва: 

-плътен асфалтобетон тип А Е=1200Мра h=4см. 
-биндер Е=1000Мра h=5см. 
-битумизиран тр. камък Е=800Мра h=7см. 
-основа от тр. камък 0-40 Е=350Мра h=40см. 
Напречният наклон е едностранен – 1%, а надлъжният е между 0.5 и 3%.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение на Столична община е съобразено и съответства на Подробния устройствен план. 

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон е Направление „Архитектура и Градоустройство” - СО, чрез издаване на разрешително по реда на Закона за устройство на територията

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът е на територията на Столична община – район „Панчарево“.

Координати : 

X 4721981.501; Y 332614.700
X 4721940.535; Y 33652.155
СМР няма да се извършват извън вече съществуващата пътна инфраструктура и не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква да има трансгранично въздействие.

Схема на разположението на обекта:
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5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлоатацията на моста не се предвижда използване на природни ресурси. По време на строителството се предвижда водовземането за питейни нужди да се извършва от съществуващата водоснабдителна мрежа, без да има нужда от изграждането на нова такава. 
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Очакваните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44/2004 г.). Генерирането на отпадъци е основно през периода на строителство на транспортната инфраструктура. 

Очаквани опасни отпадъци

Не се очаква генериране на опасни отпадъци, при които е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Генерирането на вредни вещества във въздуха е основно през периода на строителство на транспортната инфраструктура. Очаква се генериране само на прахови частици, като за намаляването му ще бъдат предприети мерки – оросяване на строителната площадка и измиване на техниката при напускане на строителната площадка.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

17 01 01 – Бетон; 17 04 05 – Желязо и стомана; 17 05 04 – Почва и камъни; 17 06 04 – Изолационни материали;17 09 04 – Смесени отпадъци от строителство; 17 03 01* – Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран и 17 03 02 – Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 - отпадъкът ще се генерира при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка. Ще се генерират и остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при повърхностното нанасяне на асфалтовите покрития. Състав на отпадъците – минерални фракции, минерално брашно, битум, катран, асфалт и полимери.

Образуваните отпадъци ще се предават и транспортират от обекта съгласно писмен договор сключен между фирмата – изпълнител на строителството и лица, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

По време на експлоатацията на транспортната инфраструктура, във връзка с нейното целогодишно поддържане, последното ще се явява постоянен генератор на отпадъци с код 20 03 03 отпадъци от почистване на улици. Почистването се прави по график.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
От реализацията на инвестиционното предложение се очаква формирането само на битови отпадъчни води от работещите на обекта. Ще бъдат осигурени химически тоалетни при реализирането на проекта.

Осъществяването на инвестиционното предложение предвижда подобряване на параметрите на отводняване на пътното платно. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Не се очаква наличие на опасни химични вещества. 

